捷宝智能晨检仪TX600
-------方便快捷、晨检之宝
精巧设计，精准守护 ，原厂品质，开启晨检新体验
核心亮点一：设计精巧，美学与实用共生
摒弃笨重与粗糙，采用现代工业美学设计，打造出轻薄精巧的机身。天线内置，外观整洁。它不仅视觉上精致耐看，更在空间利用上做到极致，无论是放置于桌面还是悬挂于墙面，都能完美融入干净整洁的工作环境。
核心亮点二：AI 识别精准，智能筛查更高效
搭载行业领先的AI 智能（人脸、手部）识别算法，经过海量数据训练与深度优化，迅速精准完成身份认证及手部异常（指甲油、戒指、伤口等）识别。反应灵敏零误判，让晨检流程顺畅无阻，为每一次健康筛查夯实技术基石。
核心亮点三：测温精度高，健康防线毫厘必争
测温是晨检的核心环节，本机配备远距离红外热成像测温传感器，距离1米，测温精度0.1℃，测温速度0.3秒，视场角35-55度。无论是日常筛查还是特殊时期，都能快速感应并精准捕捉体温的细微波动，用数据的绝对可靠，筛查并守护食安底线。
核心亮点四：双模式安装，灵活适配全场景
主机和背板的分体设计，安装现场无需改造，即可根据场地大小与使用习惯，灵活选择壁挂安装以节省空间，或台式摆放随用随取，真正做到易装易用。
原厂出品，更能获得持续稳定的性能、全方位的技术支持、无忧的售后保障。
适于：校园教室、托育机构、餐厅后厨、卫生医疗、办公园区，均能轻松适配

	基本配置
	操作系统
	Android 11

	
	CPU
	RK3568，Cortex-A55四核，主频2.0GHz

	
	内存
	2GB

	
	存储器
	16GB

	
	主屏
	10.1英寸，LED背光，分辨率1280*800，带电容触摸屏，支持多点触控操作

	
	WIFI
	支持IEEE 802.11b/g/n

	
	电源适配器
	12VDC电源适配器

	
	扬声器
	大音量喇叭

	外围接口
	USB2.0接口
	1个标准Type-A USB HOST接口（白色）
1个标准Type-A USB OTG接口（黄色）

	
	DC电源供电口
	1个DC电源供电口，DC5521

	
	以太网接口
	1个RJ45以太网接口(10M/100M自适应)

	
	继电器接口
	1路开门信号输出

	
	韦根接口
	1路韦根26/34输出，1路韦根26/34输入

	
	串口
	1个RS232接口

	功能模块
	人脸识别
	500万像素高清人脸识别摄像头，最高分辨率2592(H)*1944(V)，最大帧速率30fps，支持自动对焦

	
	测温
	高精度智能数字红外热电堆温度传感器，测量分辨率0.1℃，FOV5°，D:S 12:1，人体测温距离可达100cm
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	手部识别摄像头
	500万像素高清摄像头，广角镜头（无畸变），最高分辨率2592(H)*1944(V)，最大帧速率30fps，支持宽动态



